DHCP – Coisas importantes

Conexão entre duas redes com um servidor DHCP

* Primeiro, crie uma nova pool para a outra rede.
* Configure o roteador com os comandos (exemplo):
  + Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
  + Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  + Router(config-if)# no shutdown
  + Router(config-if)# ip helper-address 192.168.2.100 (ip do servidor)
  + Router(config-if)# exit